Mszanowo, 29.04.2020

RD.271.4.1.2020

Dotyczy zamówienia: „***Budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Mszanowo i Nawra”***

***Ogłoszenie nr 532679-N-2020 z dnia 2020-04-20 r.***

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1 :

Czy do zadania nr I i II w miejscowościach w których będą wykonywane prace opłaty związane z zajęciem pasa drogowego , pobocza i chodnika będą naliczane ?

Odpowiedź:

Na czas realizacji inwestycji budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Mszanowo i Nawra na działkach gminnych i powiatowych opłaty nie będą pobierane.

Pytanie nr 2 :

W miejscowości Nawra zadanie nr II nie ma podanej ilości przecisków lub przewiertów . Czy takowe nie występują ? Jeżeli występują to jakie i w jakiej ilości ?

Odpowiedź:

Tak, prace obejmują wykonanie przepustów i ułożenie rur o łącznej długości 73 m

Pytanie nr 3:

W dokumentacji projektowej dot. zadania Nawra nie zostały zaznaczone ani pomierzone miejsca wykonania przecisków i ułożenia rur osłonowych. W przedmiarze robót nie ma ani słowa na temat przepustów i przecisków, które powinny być wykonane pod wjazdami na posesje, jak również pod drogami. Prosimy o informację, czy te prace obejmują zakres robót czy będą później rozliczone jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Tak, prace obejmują wykonanie przepustów i ułożenie rur o łącznej długości 73 m

Pytanie nr 4:

Proszę również o informację jak mają zostać wykonane prace w Nawrze pod chodnikami? Nie ma mowy ani o rozebraniu chodnika ani o jego odtworzeniu.

Odpowiedź:

Chodniki należy rozebrać na długości 270 m i po ułożeniu kabli odbudować z istniejącego materiału i odbudowie pełnej konstrukcji.

Pytanie nr 5:

Ponadto w dokumentacji na robocie w miejscowości Mszanowo nie ma mowy o odtworzeniu chodników, dodatkowo powołano się na normie, której nie ma (KRN 2- 31u1 0300/03).  Proszę o informację czy odtworzenie chodników obejmuje zakres prac?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót przewidziano rozbiórkę i odbudowę chodnika o powierzchni 100 m2 i odbudowie pełnej konstrukcji.

Pytanie nr 6:

Proszę również o informację, czy rzeczywiście podczas tej pracy będzie trzeba wykonać tylko 230 m przewiertu (Mszanowo)? Na projekcie są zaznaczone rury, jednak nie ma podziału na przeciski i rur układanych w wykopie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie 230 metrów przecisku.

Pytanie nr 7:

W zestawieniu materiałowym (Mszanowo) wpisano, że trzeba zamontować 40 szt. kapturków ochronny, z naszych wyliczeń wynika, że będzie ich około 100, proszę o informację odnośnie ilości. Informujemy, że koszt takiego kapturka to około 90 zł/szt, może lepiej byłoby użyć pianki do uszczelnienia rur.

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej przewidziano kapturki ochronne, które służą do zabezpieczeni kabla podczas montażu w rurach osłonowych. Dla uszczelnienia rur dopuszcza się stosowanie pianki.