Mszanowo 25.05.2017 r.

ZP.271.1.8.2017

**Wykonawcy**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **„*Przebudowę drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 270 m – Etap III*”**

Ogłoszenie o zamówieniu Nr **509769-N-2017 z dnia 2017-05-16 r**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego;

(Dotyczy SST: D 04.02.01. / 1998 WARSTWA ODSACZAJACA pkt 5.4. Odcinek próbny; D 04.04.02./ 1998 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE pkt. 5.5. Odcinek próbny; D - 05.03.05b/2011 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. pkt. 5.6. Odcinek próbny; D - 05.03.05a/2011 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. pkt. 5.6. Odcinek próbny)

***Odpowiedź:***

Na tym etapie realizacji Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie kilometracji zgodnie z planem sytuacyjnym dla etapu III. Dokumentacja obejmuję większy zakres

***Odpowiedź:***

Dokumentacja obejmuje całą drogę Tylice – PGR Tylice natomiast przetargiem objęty jest odcinek od 0 + 763 do 1 + 033 m.

**Pytanie nr 3**

W opisie technicznym podana jest następująca konstrukcja nawierzchni zjazdów:

* Kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8cm;
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm;
* Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa, gr. 20cm;
* Warstwa odsączająca z piasku, gr. 20/25cm,

Natomiast w przedmiarze podana jest konstrukcja zjazdów asfaltowych.

Prosimy o sprecyzowanie konstrukcji oraz grubości nawierzchni zjazdów

***Odpowiedź:***

Zjazdy z kostki były wykonywane w I etapie obecnie należy wykonać jeden zjazd w technologii asfaltu zgodnie z przedmiarem

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**   
i jest wyznaczony na dzień **31 maja 2017 roku do godziny 10.00.** Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

**Przewodniczący Komisji**

**Przetargowej**