Mszanowo 05.04.2019 r.

RI.271.1.10.2019. ZP

**Wykonawcy**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **„*Budowę dróg gminnych w miejscowości Jamielnik*”**

Ogłoszenie o zamówieniu **530617-N-2019 z dnia 2019-03-27.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S z asfaltu 50/70?”

***Odpowiedź:***

Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy ścieralnej AC11S z asfaltu 50/70.

**Pytanie nr 2**

„Czy Inwestycja będzie rozliczana ryczałtowo czy obmiarowo?”

***Odpowiedź:***

Inwestycja będzie rozliczana obmiarowo.

**Pytanie nr 3**

„Czy Zamawiający posiada badania geologiczne? Jeżeli tak to proszę załączyć?”

***Odpowiedź:***

Zamawiający nie posiada badań geologicznych. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wykonano otwory próbne, w których stwierdzono występowanie humusu, piasków drobnoziarnistych (grunty rodzime) oraz nasypów budowlanych z mieszanek żwirowo-tłuczniowych, pospółki.

**Pytanie nr 4**

„Proszę o załączenie niwelety dróg?”

***Odpowiedź:***

Niwelety dróg zostaną przekazane wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

**Pytanie nr 5**

„Proszę załączyć projekt branży sanitarnej uwzględniający wpusty uliczne wraz z przykanalikami.”

***Odpowiedź:***

Załączono projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dla wyraźniejszego przedstawienia lokalizacji wpustów i przykanalików. Załącznik nr 1.1 i 1.2.

**Pytanie nr 6**

„Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym należy wykonać podbudowę z kłsm 0/63mm gr. 15cm oraz podbudowę z kłsm 0/31,5mm gr. 7cm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko podbudowy kłsm 0/31,5mm gr. 22cm?”

***Odpowiedź:***

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko podbudowy kłsm 0/31,5mm pod warunkiem zagęszczania tej podbudowy warstwami (pierwsza warstwa 15 cm, druga warstwa 7 cm).

**Pytanie nr 7**

„Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym należy wykonać warstwę piasek/żwir gr. 20cm. Czy w przypadku gdy grunt jest wodoprzepuszczalny i odpowiedniej grubości Zamawiający dopuszcza rezygnacje z ww. warstwy?”

***Odpowiedź:***

Dopuszcza się rezygnację z warstwy 20 cm piasku/żwiru pod warunkiem, że grunt rodzimy będzie miał odpowiednią grubość po zagęszczeniu i wodoprzepuszczalność.

**Pytanie nr 8**

„Proszę załączyć projekt branży elektrycznej”

***Odpowiedź:***

Załączony projekt budowlany zawiera branżę drogową oraz elektryczną.

Wszystkie wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**   
i jest wyznaczony na dzień **11 kwietnia 2019 roku do godziny 10.00.** Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

**Przewodniczący Komisji**

**Przetargowej**