Ogłoszenie nr 510188542-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 560258-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

tak

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111892200000, ul. Podleśna  1, 13-300  Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4726300, 4726317, e-mail zamowienia@gminanml.pl, faks 564 726 305.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminanml.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.gminanml.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą).

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

RD.271.9.1.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Zakres przedmiotu zamówienia: I część „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską)” branża kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa - ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8 średnicy 200 m, z podłączeniem do wpustu, kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności – 242 m - studzienki ściekowe z gotowych elementów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym z osadnikiem, ustawione na płycie żelbetowej. Włazy D400 – 10 szt. - studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej. Włazy D400 – 4 szt. II część „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską)” branża drogowa a) Roboty przygotowawcze, ziemne b) Jezdnia - warstwa z mieszanki związanej cementem C 1,5 / 2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1148,4 m2 - krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- regulacja wysokościowa istniejących krawężników – 30 m - krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 450 m - ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem – 38,4 m3 - podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją - 1006 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń-dotyczy nowej kostki którą należy zakupić, przywieźć i wbudować – 699 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Kostka zostanie przekazana przez Zamawiającego, do ceny należy doliczyć załadunek/rozładunek, transport na teren budowy. Odbiór kostki z Mszanowa (plac ZUK) – 317 m2 c) Zjazdy na posesję - warstwa z mieszanki związanej cementem C1,5 / 2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. - obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 90 m. - ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem – 5,4 m3 - podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją – 90 m2 - nawierzchnia z kostki betonowej 100%kolor grubość 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Kostka zostanie przekazana przez Zamawiającego, do ceny należy doliczyć załadunek/rozładunek, transport na teren budowy. Odbiór kostki z Mszanowa (plac ZUK) – 90 m2 d) Wykończenia - regulacja istniejącej nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie betonowej C8/10 gr. 20 cm, wraz z regulacją urządzeń – 100 m2 - regulacja bram wjazdowych – 2 szt. - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół. Dowiezienie/wbudowanie gruntu w celu wyrównania do nowego poziomu nawierzchni – 500 m2 - oznakowanie pionowe zgodnie z projektem. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm, wraz z rozbiórką istniejącego oznakowania – 1 szt. UWAGI DOTYCZĄCE ZAKRESU ZAMÓWIENIA: - Przedłożony projekt budowlany dokumentacja projektowa przewiduje wykonie zjazdów z kostki betonowej o grubości 8 cm. Przedmiar robót przewiduje wykonanie tych zjazdów z kostki betonowej o grubości 6 cm. Do wyceny należy uwzględnić grubość kostki zgodnie z przedmiarem robót, (dotyczy cz. II - branża drogowa)

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233120-6

**Dodatkowe kody CPV:** 45233222-1, 45255600-5, 44130000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR:** 1    **NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską)- branża kanalizacyjna.  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 25/08/2020 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 68038.68 **Waluta** pln **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Parkowa 2 Kod pocztowy: 13-300 Miejscowość: Mszanowo Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 68038.68 Oferta z najniższą ceną/kosztem 68038.68 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114390.00 Waluta: pln **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ NR:** 2    **NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą wiejską) - branża drogowa.  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 30/09/2020 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 244770.00 **Waluta** pln **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: Mi-Le-An mgr Anna Moczadło Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 36 Kod pocztowy: 13-300 Miejscowość: Nowe Miasto Lubawskie Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 244770.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 244770.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 283877.43 Waluta: pln **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.