Mszanowo 13.05.2016 r.

ZP.271.2.8.2016

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

 równowartości 30 000 euro.

 Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: **„Dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw do sześciu miejscowości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lub.”**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Jamielnik, Mszanowo, Kaczek, Tylice, Pacółtowo oraz Radomno, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lub.
4. Zamówienie obejmuje:
5. ***Zadanie Nr I - dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń firmy COMES tj:***

* **plac zabaw w miejscowości Jamielnik - zjeżdżalnia ,,Hipcio” – 1 szt.**

*(konstrukcja zjeżdżalni wykonana z profilu zamkniętego 40x40mm; ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej; długość ślizgu 2,8m; boki z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami, stopnie oraz podłoga wykonane ze sklejki 18mm )*

* **plac zabaw w miejscowości Mszanowo:**
* **huśtawka wahadłowa gięta „Kasia 2**” - **z 2 typami siedzisk** (deseczka gumowana (A) i fotelik gumowany z poręczą stałą (B1))**– 1 szt.**

*(podpory z rury ϕ 60 mm; belka z rury ϕ 48 mm, nierdzewna; łańcuchy nierdzewne, atestowane 6 mm; elementy metalowe malowane proszkowo na* ***kolor czerwony*** *(RAL: 3001);huśtawka łożyskowana tocznie; ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE).*

* **ławka stalowa ,,Junior” - 2szt.**

*(konstrukcja wykonana z rury ø 48 mm i profilu zamkniętego 40x40 mm; listwy plastikowe, brązowe; siedzisko ławki wykonane z 3 listew, oparcie z 2 listew; elementy malowane proszkowo na kolor czerwony (RAL: 3001); elementy zastosowane do łączenia ze śrub nierdzewnych).*

* **plac zabaw w miejscowości Kaczek:**
* **huśtawka wahadłowa gięta „Kasia 2**” - **z 2 typami siedzisk** (deseczka gumowana (A) i fotelik gumowany z poręczą stałą (B1)) **– 1 szt.**

*(podpory z rury ϕ 60 mm; belka z rury ϕ 48 mm, nierdzewna; łańcuchy nierdzewne, atestowane 6 mm; elementy metalowe malowane proszkowo na* ***kolor czerwony*** *(RAL: 3001);huśtawka łożyskowana tocznie; ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE).*

* **karuzela krzyżowa ,,Jaś” – 1 szt.**

*(konstrukcja słupa wykonana z rur ø 114, ramiona wykonane z rury o średnicy 76 mm- malowane proszkowo na kolor niebieski (RAL:5015); oparcia siedzisk zabezpieczające przez upadkiem wykonane z rury ø 27 mm- malowane proszkowo na kolor czerwony (RAL: 3001); zastosowane łożyska toczone; siedziska gumowane, atestowane).*

* **sprężynowiec ,,Motocykl” – 1 szt.**

*(sprężyna z pręta ø 20 mm, osadzona w gruncie na fundamencie z betonu; konstrukcja wykonana z profilu 50x20 mm; formatki (elementy kolorowe) wykonane HDPE, wszystkie krawędzie zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe; elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami; rączki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka)****.***

* **plac zabaw w miejscowości Tylice:**
* **huśtawka wahadłowa gięta „Kasia 2**” - **z 2 typami siedzisk** (deseczka gumowana (A) i fotelik gumowany z poręczą stałą (B1)) **– 1 szt.**

*(podpory z rury ϕ 60 mm; belka z rury ϕ 48 mm, nierdzewna; łańcuchy nierdzewne, atestowane 6 mm; elementy metalowe malowane proszkowo na* ***kolor czerwony*** *(RAL: 3001);huśtawka łożyskowana tocznie; ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE).*

* **huśtawka ważka ,,Modra”** – **1 szt.**

*(dwuosobowa huśtawka wagowa; belka wykonana z rury ø 60mm, podpora wykonana z rury ø 48mm; ważka łożyskowana tocznie; uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska z tworzywa HDPE; amortyzatory pod siedziskami gumowane; elementy metalowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe; belka oraz uchwyty malowane na kolor niebieski (RAL: 5015); podpora huśtawki malowane na kolor czerwony (RAL: 3001)*

* **karuzela krzyżowa ,,Jaś 3” –** klasyczna, trójramienna karuzela*–* **1 szt.**

*(konstrukcja słupa i ramion wykonana z rur ø 114 i 76 mm- malowane proszkowo na kolor niebieski (RAL:5015); oparcia siedzisk zabezpieczające przez upadkiem wykonane z rury ø 27 mm- malowane proszkowo na kolor czerwony (RAL: 3001); zastosowane łożyska toczone; siedziska gumowane, atestowane; talerz napędowy umożliwiający obrót karuzelą wykonany z tworzywa HDPE, karuzela wyposażona w hamulec ograniczający prędkość obrotową)*

* **kiwak ,,Dublo”** – **1 szt.**

*(dwuosobowy kiwak kształtem przypominający klasyczną huśtawkę ,,ważkę” (konstrukcja wykonana z rury ø60mm; siedziska z tworzywa HDPE****;*** *elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor (RAL: 5015))*

* **plac zabaw w miejscowości Pacółtowo – zjeżdżalnia ,,Hipcio”** *–* **1 szt.**

*( konstrukcja zjeżdżalni wykonana z profilu zamkniętego 40x40mm; ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej; długość ślizgu 2,8m; boki z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami, stopnie oraz podłoga wykonane ze sklejki 18mm )*

* **plac zabaw w miejscowości Radomno**
* **zestaw gimnastyczny ,,Poligon sześciokąt”** **– 1 szt.**

*(słupy wykonane z rury ø 114 mm; ściany wspinaczkowe z otworami i guzami chwytnymi z tworzywa HDPE; drabinka łańcuchowa i ścianka wspinaczkowa z łańcucha nierdzewnego, atestowanego 5mm; rura wspinaczkowa ø40mm, nierdzewna; łańcuch z oponami nierdzewny 6 mm; góra urządzenia pajęczyna linową (siatka z lin)).*

* **huśtawka ważka ,,Modra”** – **1 szt.**

*(dwuosobowa huśtawka wagowa; belka wykonana z rury ø 60mm, podpora wykonana z rury ø 48mm; ważka łożyskowana tocznie; uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska z tworzywa HDPE; amortyzatory pod siedziskami gumowane; elementy metalowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe; belka oraz uchwyty malowane na kolor niebieski (RAL: 5015); podpora huśtawki malowane na kolor czerwony (RAL: 3001)*

1. **Zadanie Nr II - dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń firmy BUGLO na plac zabaw w miejscowości Jamielnik.**
* **sprawnościowa gąsienica – 1 szt.**

*(zestaw sprawnościowy składający się z poziomej drabinki wygiętej w lekki łuk, linowych elementów wspinaczkowych w postaci drabinki pionowej, liny z węzłami oraz pionowej kratownicy linowej. Dodatkowo urządzenie posiadające ściankę wspinaczkowa z kamieniami do wspinania. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty wodoodpornej. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 757 x 160 cm, wysokość 148 cm, strefa bezpieczeństwa 1057 x 460 cm; kotwienie zabetonowane, zagłębione 70cm w gruncie)*

* **piaskownica kwadratowa – 1 szt.**

*(piaskownica w kształcie kwadratu z czterema siedziskami w narożnikach. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, boki urządzenia z płyt polietylenowych. Elementy złączne zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 185 x 185 cm, wysokość 34cm; kotwienie zabetonowane 50cm w gruncie)*

* **huśtawka podwójna – 1 szt.**

*(huśtawka wahadłowa o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, łańcuchy stal nierdzewna, zawiesia huśtawek podwójnie łożyskowane- wykonane ze stali nierdzewnej, jedno sztywne płaskie siedzisko wykonane z aluminium oblanego gumą, drugie siedzisko typu ,,kubełek”. Wymiary urządzenia 395 x 232 cm, wysokość 228 cm, strefa bezpieczeństwa 315 x 750 cm; kotwienie zabetonowane 70 cm w gruncie)*

* **huśtawka gniazdo – 1 szt.**

*(huśtawka wahadłowa o konstrukcji z siedziskiem typu gniazdo; huśtawka o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, łańcuchy ze stali nierdzewnej, zawiesie huśtawek podwójnie łożyskowane – wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko w kształcie okręgu wypełnionego siatką tworzące tzw. gniazdo. Wymiary urządzenia 233 x 276 cm, wysokość 228 cm, strefa bezpieczeństwa 235 x 750cm; kotwienie zabetonowane 70 cm w gruncie),*

* **jumper – 1 szt.**

*(huśtawka wagowa do huśtania w pozycji stojącej, posiadajaca ramę w kształcie półokręgów; dwa antypoślizgowe podesty pod stopy wykonane z płyty polietylenowej. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo. Elementy złączne zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 104 x 176 cm, wysokość 116 cm, Stefa bezpieczeństwa 404 x 476 cm; kotwienie zabetonowane 75 cm w gruncie)*

* **huśtawka wagowa – 1 szt.**

(*huśtawka typu ważka o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej farbami proszkowymi. Element obrotowy huśtawki łożyskowany, siedziska huśtawki wykonane z płyty polietylenowej. Poprzeczka huśtawki wygięta w łuk z mocowanymi uchwytami w kształcie pierścieni. Wymiary 37 x 264 cm, wysokość 114 cm, Stefa bezpieczeństwa 260 x 500cm; kotwienie zabetonowane 85 cm w gruncie)*

* **karuzela z kierownicą- – 1 szt.**

*(karuzela platformowa wyposażona w 3 siedziska na obwodzie z ramą stanowiąca oparcie, platforma wykonana z ryflowanej blachy aluminiowej. W osi karuzeli znajduje się słup z kierownica do kręcenia. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie malowanej farbami proszkowymi, siedziska wykonane z polietylenu. Wymiary urządzenia 150 x 150 cm. Strefa bezpieczeństwa 50 x 550 cm; kotwienie zabetonowane 80cm w gruncie).*

* **bujak na sprężynie Roadster – 1 szt.**

*(bujak w kształcie samochodu osobowego z odkrytym dachem, składający się z dwóch zewnętrznych płyt polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania. Stalowa konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary urządzenia 38 x 98 cm, wysokość 66 cm, strefa bezpieczeństwa 338 x 398 cm; kotwienie zagłębione 50 cm w gruncie).*

* **tablica regulaminowa-** **– 1 szt.**

*(stelaż tablicy w kształcie odwróconej litery ,,U” o konstrukcji stalowej cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo, treść regulaminu korzystania z placu zabaw w formie wydruku na folii samoprzylepnej zabezpieczonej lakierem UV umieszczonym na blasze ocynkowanej. Wymiary 5 x 68 cm, wysokość 200cm; kotwienie zabetonowane zagłębione 60cm w gruncie).*

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.**
3. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy i w I gatunku.
4. Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne o obowiązującymi normami i posiadać wymagane certyfikaty i atesty.
5. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia w wyniku wandalizmu.
6. Zamówienie **obejmuje dostawę** poszczególnych elementów wyposażenia na wskazane place zabaw oraz **montaż** tych urządzeń - **należy więc uwzględnić proporcjonalnie w/w koszty w składanej ofercie**.

1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 2 lata.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 30 czerwca 2016 r.**
2. Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
3. **Zamawiający informuje, że:**
4. zgodnie z § 6ust. 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, analizie poddane zostają dwie najkorzystniejsze oferty spośród złożonych ofert.
5. zgodnie z § 6ust. 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.

**II. Sposób złożenia oferty**

1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. ***Koszty związane z dostawą i montażem należy proporcjonalnie doliczyć do poszczególnych elementów zamówienia.***
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. **Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego wyposażenia.**
6. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia
7. Oferta może być złożona:
8. w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
9. faxem na numer 56 4726305
10. e-mailem (zeskanowana oferta z podpisem) na adres zamowienia@gminanml.pl.
11. Na kopercie/faksie/ w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

***Oferta cenowa na „Dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw do sześciu miejscowości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lub”***

***B. Widźgowska****.*

1. Termin składania ofert: do dnia **20 maja 2016 r. do godz. 10:00**.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 9. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub. po terminie określonym w pkt 9 nie będą rozpatrywane.
4. Osoby uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
	1. Paulina Kamińska – tel. 56 4726308 (w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia),
	2. Beata Widźgowska –tel. 56 4726317 (w sprawach formalnych dot. prowadzonego postępowania).

fax – 56-4726305,

e-mail: zamowienia@gminanml.pl

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże do Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zaproszenie do podpisania umowy.
2. Załączniki do zapytania ofertowego:
3. druk oferty
4. projekt umowy

**Załącznik nr 1**

**do zapytania ofertowego**

………………………….

/miejscowość, data/

Wykonawca:

Nazwa…………………………………………………

ul………………………………………………………

…- …… …..……………………………………….

NIP………………………REGON………………….

Telefon……………….……/Fax……………………..

e-mail………………………………………………….

ZP.271.2.8.2016

 **Urząd Gminy**

**Nowe Miasto Lubawskie**

**Mszanowo ul. Podleśna 1 ,**

**13-300 Nowe Miasto Lubawskie**

B. Widźgowska

**O F E R T A**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: ***„Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do sześciu miejscowości położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lub”***

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym **za cenę:**
2. ***Zadanie Nr I - dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń firmy COMES***

***Cena brutto oferty( poz. 14): …………………………………......zł***

***(słownie ……………………………………………………………………złotych)***

Obliczoną na podstawie cen jednostkowych wskazanych w poniższej tabeli

|  |
| --- |
| ***Plac zabaw w miejscowości Jamielnik*** |
| **1.** | zjeżdżalnia ,,Hipcio” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| ***Plac zabaw w miejscowości Mszanowo*** |
| **2** | huśtawka wahadłowa gięta „Kasia 2 – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **3** | ławka stalowa ,,Junior” –  **2szt.** |  ………………………………. X 2 szt.  (cena jednostkowa zł brutto)= ........................................... zł brutto  |
| ***Plac zabaw w miejscowości Kaczek*** |
| **4** | huśtawka wahadłowa gięta „Kasia 2” **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **5** | karuzela krzyżowa ,,Jaś” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **6** | sprężynowiec ,,Motocykl” **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| ***Plac zabaw w miejscowości Tylice*** |
| **7** | huśtawka wahadłowa gięta „Kasia 2” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **8** | huśtawka ważka ,,Modra” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **9** | karuzela krzyżowa ,,Jaś 3” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **10** | kiwak ,,Dublo” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| ***Plac zabaw w miejscowości Pacółtowo*** |
| **11** | zjeżdżalnia ,,Hipcio”*–* **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| ***Plac zabaw w miejscowości Radomnie*** |
| **12** | zestaw gimnastyczny ,,Poligon sześciokąt” **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **13** | huśtawka ważka ,,Modra” – **1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **14** | **Razem (poz. 1 do 13)** | ........................................... zł brutto  |

1. **Zadanie Nr II - dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń firmy BUGLO na plac zabaw w miejscowości Jamielnik**

***Cena brutto oferty( poz. 10): …………………………………......zł***

***(słownie ……………………………………………………………………złotych)***

Obliczoną na podstawie cen jednostkowych wskazanych w poniższej tabeli

|  |
| --- |
| ***Plac zabaw w miejscowości Jamielnik*** |
| **1.** | sprawnościowa gąsienica **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **2** | piaskownica kwadratowa **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **3** | huśtawka podwójna **– 1 szt.** |   ........................................... zł brutto  |
| **4** | huśtawka gniazdo **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **5** | jumper **– 1 szt.**  | ........................................... zł brutto  |
| **6** | huśtawka wagowa **– 1 szt.**  | ........................................... zł brutto  |
| **7** | karuzela z kierownicą **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **8** | bujak na sprężynie Roadster **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **9** | tablica regulaminowa **– 1 szt.** | ........................................... zł brutto  |
| **10** | **Razem (poz. 1 do 9)** | ........................................... zł brutto  |

1. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy …........................................................................ tel. ........................................
2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ............................................................................................................. lub

Fax …………………………., lub e-mail …………..…………………………………….

1. Oświadczamy, że ***(należy zaznaczyć „X” wybieraną pozycję)****:*
* zamówienie wykonamy samodzielnie
* część zamówienia zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

1. Oświadczam, że:
2. Zrealizuję w/w zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Zdobyłem/liśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia, przygotowania i złożenia oferty.
4. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz z projektem umowy i przyjmujemy te dokumenty bez zastrzeżeń.
5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w szczególności: wszystkie podatki, koszty pracownicze, dostawę, montaż, itp.
6. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia,
7. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8. Oświadczam/y, że projekt umowy (załącznik nr 2) został przez nas zaakceptowany Zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
11. **dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego wyposażenia**,
12. ………………………………..
13. ………………………………..

……………………………………....

 (podpis/podpisy)