**Załącznik nr 2**

do zapytania ofertowego

1. ***Zakres rzeczowy dotyczący poszczególnych obwodów:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Numer obwodu i wykaz dróg** | **Standard utrzymania**  **dróg** | **Rodzaj nawierzchni i długość odcinka**  **w metrach bieżących** | | | **Szacunkowa liczba godzin** |
| asfalt | polbruk | żwir/tłuczeń |
| I | II | III | IV | | | V |
| **1.** | ***Obwód Nr 3– Nowy Dwór Bratiański – Gryźliny- Bagno*** | **III**  **IV** | **X** |  | **X** | 38 h |
| **2.** | ***Obwód Nr 4 – Skarlin-Lekarty-Gryźliny*** | **III**  **IV** | **X** |  | **X** | 47 h |
| **3.** | ***Obwód Nr 6 - Bratian Kaczek*** | **III**  **IV** | **X** | **X** | **X** | 42 h |
| **4.** | ***Obwód Nr 7 – Pustki*** | **III**  **IV** | **X** |  | **X** | 31 h |
| **5.** | ***Obwód Nr 8 – Chrośle*** | **III**  **IV** | **X** |  | **X** | 34 h |
| **6.** | ***Obwód Nr 9 – Radomno*** | **III**  **IV** | **X** |  | **X** | 37 h |
| **7.** | ***Obwód Nr 10 – Jamielnik*** | **III**  **IV** | **X** | **X** | **X** | 42 h |
| **8.** | ***Obwód Nr 13 – Gwiździny I (Tylice- Gwiździny)*** | **III**  **IV** | **X** | **X** | **X** | 36 h |
| **9.** | ***Obwód Nr 14 – Gwiździny II*** | **III**  **IV** | **X** |  | **X** | 34 h |
| **10.** | ***Obwód Nr 15 – Ścieżka pieszo – rowerowa od granicy z Nowym Miastem Lubawskim do msc. Radomno (teren po byłej linii kolejowej PKP) do skrzyżowania z drogą gminną Radomno-Gryźliny)***  ***oraz chodnik wzdłuż DK 15 na odc. Łąki Bratiańskie (granica z Nowym Miastem Lubawskim do Bratian ul. Olsztyńska (koło firmy Eurodach)*** | **III**  **IV** | **X** |  |  | 26 h |

1. ***Standardy zimowego utrzymania dróg.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standard | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** |
| **Po ustaniu opadów** |
| **III** | **Dla pojazdów odśnieżających drogi:**   |  | | --- | | ***Droga odśnieżona na całej szerokości.*** | | ***Do 6 godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości drogi przy pełnej dostępności):***   1. droga odśnieżona, 2. dopuszcza się błoto pośniegowe do 6 godzin |
| **IV** | **Dla pojazdów odśnieżających drogi:**   |  | | --- | | ***Droga odśnieżona na całej szerokości.*** | | ***Do 8 godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości drogi przy pełnej dostępności):***   1. droga odśnieżona, 2. dopuszcza się błoto pośniegowe do 8 godzin 3. w czasie intensywnych opadów śniegu po uzgodnieniu z dyspozytorem dopuszcza się w miejscu zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. |